0x，输出(线圈)位寄存器

1x，输入(触点)位寄存器

3x，输入寄存器

4x，保持寄存器

3x-D，输入寄存器-双字

4x-D，保持寄存器-双字

3x-bit，输入寄存器-字位

4x-bit，保持寄存器-字位





